UHF Band Antenna Distributor 무선마이크용 분배기

(1) 기기 기능

본 기기는 UHF 대역 무선마이크 시스템용 RF 분배기로써 925 ~ 937.5MHz을 사용하며  하기와 같은 특징을 갖고 있어야 한다.

Mode switch가 후면에 있어 분배기 Mode(DIS)으로 사용할 경우 최대 4대의 수신기(A,B)에 RF를 분배할 수 있어야 하며, 컴바이너 Mode(COM)로 사용할 경우 외부안테나를 최대 8대 입력 받을 수 있어야 한다. Cascade port(A,B)가 있어서 두 대의 분배기를 연결할 때 연결 포트로 사용할 수 있어야 한다.

또한, 전면에 있는 RF Power Level Meter(A,B)가 있어서 RF Coaxial Cable(RF 동축케이블)의 선로 상태(단락 ,Gain Level 및 선로 손실 등등)를 "㏈m"단위로 Smart LED를 통해 확인할 수 있어야 한다.

본 분배기는 Half size로 Mounting kit(IDB-001/002, IDB-003)를 이용해서 두 대의 분배기를 1U의 크기로 설치할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- RF Frequency range	: 925 ~ 937.5MHz

- IN / OUT Ports	: 분배기 MODE(2IN/8OUT)

컴바이너 MODE(8IN/2OUT)

- Impedance	: 50Ω

- RF Power Level Meter(A,B)	: Hi / Lo

- Power source	: DC 12V / 2A

- Dimension(W x H x D mm)	: 200 x 41 x 187 (±10%)

- Weight(Kg)	: 약 1.6 (±10%)

IDA-AP19 및 동등 이상품이어야 한다.

※ 본 제품은 특허출원(특허출원번호: 10-2020-0045022) 된 제품입니다.